1、功能说明

    此例程展示了硬件CRC的基本功能和算法。
    
    其中有16bit校验与32bit校验，
    

2、使用环境

    软件开发环境：
        IDE工具：KEIL MDK-ARM 5.26
    
    硬件环境：
        开发板 N32L43XML-STB V1.0


3、使用说明
	
    1、时钟源：HSE+PLL
    2、主时钟：108MHz

4、注意事项
    无


1. Function description
    This example demonstrates the basic functions and algorithms of hardware CRC.
    Among them are 16bit parity and 32bit parity,
    

2. Use environment
    Software development environment:
        IDE tool: KEIL MDK-ARM 5.26
    
    Hardware environment:
        Development board N32L43XML-STB V1.0


3. Instructions for use

     1. Clock source: HSE+PLL
     2. Main clock: 108MHz

4. Matters needing attention
     None